# Yolo交流

1、目前做法：

（1）从视频中取出图片帧

（2）将图片帧串接再一起

Q：大量连续图片的串接会导致电脑死机

（3）将串接的图片帧合成视频

（4）用YOLO去进行视频中的目标检测

Q：需要从源码定位读取视频流位置。

2、王院长建议：

（1）选定特定的区域，将每个摄像头的视频流放到对应的区域。

（2）再分别去跑YOLO代码，最后汇总人数

Q：目前YOLO只能对一个视频进行处理

共同问题：

（1）需要视频流的推流地址

（2）目前没有同时对多个视频处理

（3）如果要提高精度，需自己打标数据集，然后训练。